1. 설명문제

A. 채널모델이 중요한 이유:

통신시스템을 설계하고자 하면 그 시스템이 동작하는 환경에 대한 사전지식이 있어야한다. 그 중 제일 중요한 사항이 채널모델이다. 송수신 신호가 통과하면서 다양한 종류의 왜곡을 겪게될 채널의 상태를 정확히 알고있지 않으면 설계한 통신시스템이 제대로 동작할 수가 없다. (이정도 내용이면 3점)

채널모델에는 단순가산채널부터 시작하여 도심 이동통신시스템 설계를 위한 매우 복잡한 모델까지 다양한 종류가 있다. 이를 정확히 파악하고 통신시스템설계에 적용해야함은 기본적인 사항이다. (여기까지면 4점)

B. 신호공간의 개념을 송수신기의 동작과 관련하여 설명:

신호공간이란 송신기에서 송신하는 M개의 신호를 포함하는 최소 dimension의 벡터공간이다. 이 공간이

N (<=M)차의 dimension이라면 N 개의 orthonormal basis함수의 linear combination(선형결합)으로 M개의 신호를 표현할 수 있으며 이는 다음과 같은 의미를 갖는다 (여기까지는 2점)

- M개 신호를 가장 간단한 방법으로 표현한다.

- 잡음성분은 신호공간 내부의 성분과 외부의 성분으로 구분되며, 오직 신호공간 내부의 성분만이 수신기의 성능에 영향을 끼치므로 신호공간 모델설정을 잘못하면 성능분석에 오류를 범한다. (여기까지가 4점)

C. 디지털 수신기의 동작이 아날로그 수신기와 근본적으로 다른 점 4가지:

- 주어진 심볼 시구간에서 미리 약정한 몇 개의 파형 중에 한가지를 결정한다.

- S/N은 큰 의미가 없으며, Eb/No를 사용해야한다.

- synch 등을 위한 복잡도가 증가한다.

- 채널코딩의 방법 등을 이용하여 원하는 수준의 reliability를 얻을 수 있다.

(위의 4가지 각각의 항목이 1.5점씩)

2. Random variables 관련 문제는 quiz#1 solution 참조.